**Nova Construção Clínica da Família do Bairro Boa Sorte**

**Rua Getúlio Borges Rodrigues, n 187, Boa Sorte – Barra Mansa – RJ.**

**TELHADO**

Perfil enrijecido 75x40x17x2 = 610,63 kg

Perfil enrijecido 100x40x17x2 = 292,17 kg

Perfil enrijecido caixa dupla 100x40x17x2 = 998,35 kg

Calha galvanizada = 65m

Telha termo acústica trapezoidal = 370m²

Cumeeira = 23,30m

Rufo galvanizado = 36,40m

Placa de base = 50kg

Chumbador = 240 um = 27kg